**AW-V900安卓10吋室內機**

**產品介紹:**

AW900安卓10吋室內機 為新一代 VoIP 語音影像和資訊整合中心，除了可解決上的各種不同協定及設備上的搭配相容性之外，亦解決傳統式設備空間限制，將不同語音影像和資訊功能擴充到不同的空間，且在佈線及管理、維護上也更加容易更加彈性，除此之外 更可透過電信業者，使用網路電話可直撥市話、行動電話或國際電話達到節費功能。

**系統特色:**

* 內線搭配AWTEK IPBX,可達到通訊的功能.
* 本系統可同時控制門口對講機及提供遠傳NGN網路電話服務.
* 可設定多組撥號習慣,隨地區和國家不同而更動.
* 提供低話費路由功能,高等級的硬體,Embedded的設計,同時兼具二者的優勢.
* 可用虹盛科技(AWTEK )IP DECT副機 構成無線通訊環境,使用戶更易於安裝.
* 本系統含IP DECT已取得遠傳NGN之合格認證.

戶戶影視對講功能(內建100萬畫素攝影機)

社區訊息公告功能

社區收費通知

60張訪客照片記錄

電梯叫車功能(選配)

電容式觸控螢幕

住戶居家自宅語音留言功能

可對個別住戶發送訊息

整合燈控情境功能(選配)

8回路保全系統

可搭配網路型管理員室對講管理總機

* 型錄僅供參考,規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動,本公司保留修改功能權利.

**硬體規格:**



* Android 4.2.2.
* 10吋TFT LCD
* 解析度:1024x600
* Network:RJ45(10/10 base\_T)
* 低耗電設計,使用小型UPS可提供更久的時間及省電環保.
* IP CAM support:8 Cameras
* Voice,video & picture Record.
* Home Automation :485
* Protocol:SIP,TCP/IP,RTSP,RTP.HTTP,ONVIF

**產品規格:**

* + 主機外觀尺寸: 長270mm x 寬168mm x 高15mm.
  + 主機軟體:Andorid作業系統.
  + 操作溫度:攝氏-10~55度 濕度20~85%.
  + 電器特性:電力供應 :DC 12V,6W.

**使用客戶:**

* + 遠傳電信
  + 遵宇科技
  + 凱悅三期等

**應用架構圖：**

***IP PABX with AW-V900提供住宅應用之架構範例:***



**Touch**

**Panel**



**LAN**



**Router**

**DECT H/S**

**IP** **PBX PBX**

**PSTN**

Internet / VoIP / 070)



**Door**

**button**

**DECT IP**

**PHONE**