**AW-700A3K SIP影像大門口機**

**產品介紹:**

AW700A3K是SIP 影像小門口機 為新一代 VoIP 語音影像和資訊整合中心，除了可解決上的各種不同協定及設備上的搭配相容性之外，亦解決傳統式設備空間限制，將不同語音影像和資訊功能擴充到不同的空間，且在佈線及管理、維護上也更加容易更加彈性，除此之外 更可透過SIP server做代接服務。

**系統特色:**

* 內線搭配AWTEK IPBX,可達到通訊的功能.
* 本系統可同時支援室內機或是IP DECT.
* 提供低話費路由功能,高等級的硬體,Embedded的設計,同時兼具二者的優勢.
* 可用虹盛科技(AWTEK )IP DECT副機 構成無線通訊環境,使用戶更易於安裝.
* 本系統含IP DECT已取得遠傳NGN之合格認證.

戶戶影視對講功能內建30萬畫素攝影機,(100萬畫素攝影機是選配)

單按鍵操任

可搭配網路型管理員室對講管理總機

俱有紅外線增強功能.

* 型錄僅供參考,規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動,本公司保留修改功能權利.

**硬體規格:**



* 尺寸:155x375x46.5mm

解析度: 30萬畫素攝影機,(100萬畫素攝影機是選配)

* Network:RJ45(10/100 base\_T)
* 低耗電設計,使用小型UPS可提供更久的時間及省電環保.DC12V(6W)POE :option
* (音頻)Audio codec:G.711U & G.711A
* (影像)video codec:H.264.
* Protocol:SIP,TCP/IP,RTSP,RTP.HTTP,ONVIF
* 防水等級:IP55
* 記憶体:DDR2.1Gbit \*2
* 快閃記憶体:16Gbit
* 外部按鍵
* RF ID 刷卡最多支援10000 pcs
* 機構按鍵
* 3.5吋點陣式螢幕

**產品規格:**

* + 主機外觀尺寸: 155mm x 375mm x 46.5mm.
  + 操作溫度:攝氏-10~55度 濕度20~85%.
  + 電器特性:電力供應 :DC 12V,6W.

**使用客戶:**

* + 遠傳電信
  + 遵宇科技
  + 凱悅三期等

**應用架構圖：**

***IP PABX with AW-V900提供住宅應用之架構範例:***



**Touch**

**Panel**



**LAN**



**Router**

**DECT H/S**

**IP** **PBX PBX**

**PSTN**

Internet / VoIP / 070)



**Door**

**button**

**DECT IP**

**PHONE**